Informar Parâmetros de Aferição do Hidrômetro

Esta funcionalidade tem como objetivo manter o cadastro com os resultados possíveis de aferição do hidrômetro. Ela pode ser acessada via Menu de Sistema pelo caminho: GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Informar Parâmetros de Aferição do Hidrômetro .

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Acima, informe obrigatoriamente os campos sinalizados por um asterisco vermelho e clique em . Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI. O hidrômetro é considerado aprovado se os testes obtiverem: Teste 1 = +/-5%. Teste 2 = +/-5%. Teste 3 = +/-10%. Qualquer resultado fora dessa régua será considerado reprovado. Caso os resultados dos testes 1, 2 e 3 sejam iguais ou abaixo dos parâmetros, os valores decimais são arredondados para cima (caso sejam maiores que 50) ou para baixo (caso sejam inferiores a 50).

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Tempo Máximo Instalado (em anos)	Campo obrigatório. Informe o tempo máximo de instalação do hidrômetro em anos.
Vazando sem Alteração no Consumo	Campo obrigatório. Selecione entre Sim ou Não se reprova o hidrômetro e se ele é cobrável.
Vazando com Alteração no Consumo	Campo obrigatório. Selecione entre Sim ou Não se reprova o hidrômetro e se ele é cobrável.
Embaçado	Campo obrigatório. Selecione entre Sim ou Não se reprova o hidrômetro e se ele é cobrável.
Parado	Campo obrigatório. Selecione entre Sim ou Não se reprova o hidrômetro e se ele é cobrável.
Teste 1	Campo obrigatório. Informe o intervalo de aprovação e de cobrança do teste 1. Caso o resultado do teste 1 seja igual ou abaixo do parâmetro +/-5%, os valores decimais são arredondados para cima (caso sejam maiores que 50) ou para baixo (caso sejam inferiores a 50).
Teste 2	Campo obrigatório. Informe o intervalo de aprovação e de cobrança do teste 2. Caso o resultado do teste 2 seja igual ou abaixo do parâmetro +/-5%, os valores decimais são arredondados para cima (caso sejam maiores que 50) ou para baixo (caso sejam inferiores a 50).
Teste 3	Campo obrigatório. Informe o intervalo de aprovação e de cobrança do teste 3. Caso o resultado do teste 3 seja igual ou abaixo do parâmetro +/-10%, os valores decimais são arredondados para cima (caso sejam maiores que 50) ou para baixo (caso sejam inferiores a 50).

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema limpa os campos preenchidos.
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Ao clicar neste botão, o sistema insere os resultados dos testes informados para o hidrômetro.

Referências

Informar Parâmetros de Aferição do Hidrômetro

Gerar Ordem de Serviço

Termos Principais

Hidrômetro

Macromedidor

Micromedidor

Ordem de Serviço

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.